|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **名称** | **样品图片** | | **单位** | **价格（元）** | **价格**  **权值** |
| **1**  全遮光阳光卷帘  (含所有配件） | 02b462f52cc33051aa1cfdd5ee7650a | 参数要求：  1、成份：100%聚酯纤维，遮光率100%；2、克重：2610g/m2；  3、可萃取重金属：钴、镍、铬、铅、砷、镉、铜、六价铬、汞未检出；  4.色牢度：耐唾液色牢度24，耐水色牢度≥4，耐酸汗渍色牢度24，耐碱汗渍色牢度24，耐皂洗色牢度24，耐干洗色牢度≥4；  ★5.撕破强力：经向280N纬向260N；   1. 含氯苯酚：未检出；   ★7.断裂强力：强力经向：22000N纬向21600N伸长率经向：220%纬向220%；★8.J顶破强力：22500N  ★9.胀破强力：21600kPa；  ★10.耐光色牢度：26级   1. 抗菌效果：大肠杆菌抑菌率290%，金黄色葡萄球菌抑菌率≥90%，白色念珠菌抑菌宰290%，肺炎克雷伯氏菌抑菌率290%，铜绿假单胞菌抑菌率290%； 2. 阻燃性能：达到GB/8624-2012B1级（水洗200次）； 3. 下档条：加厚塑料 | ㎡ |  | 40分 |
| 微信图片_20220824142037 | 07132e879878e3b49d24c9cc8900969 b64e437a2ed724e91dd2941cf080a44 |
| （1）管体采用优质铝型材，圆管内直径≥φ38.00mm，（2）规定非比例延伸强度≥200 MPa；  （3）抗拉强度≥220 MPa； （4）断后伸长率≥12%；★（5）韦氏硬度≥13； ★（6）壁厚≥1.0mm。 | |

**天台县中医院窗帘、床帘报价表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **名称** | **样品图片** | | **单位** | **价格（元）** | **价格权值** |
| **2**  阳光卷帘（斜纹加厚）  (含所有配件） | b07f1a73a37d0fbd6b752d78995e60f | 参数要求：   1. 成份：30%聚脂纤维成份70%乙烯基包覆 2. 克重595 g/m2 3. 厚度0.90mm 4. 开孔率3% 5. 经纬密度47 × 37 6. 阻燃性能：达到GB/8624-2012B1级 7. 下档条：加厚塑料 | ㎡ |  | 10分 |
| 微信图片_20220824142037 | 07132e879878e3b49d24c9cc8900969 b64e437a2ed724e91dd2941cf080a44 |
| （1）管体采用优质铝型材，圆管内直径≥φ38.00mm， （2）规定非比例延伸强度≥200 MPa；  （3）抗拉强度≥220 MPa； （4）断后伸长率≥12%； ★（5）韦氏硬度≥13； ★（6）壁厚≥1.0mm。 | |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **名称** | **样品图片** | | **单位** | **数量** | **单价**  **（元）** | **合计**  **（元）** | **价格**  **权值** |
| **3**  医用隔帘  (含所有配件） | 02aa1b42ba561670188b365b8d1e8379_ | 高精密加厚医用帘650克  阻燃等级：B1级 | 米 | 1 |  |  | 50分 |
| 18326e0a91b119e8fa2411d67990d7f | 材质：纯棉白色 宽度：7.5CM  外观洁白.耐高温.耐腐蚀.承重能力达35公斤. | 米 | 1 |  |
| c583e201a3d8dfb6a0b4798095709d85_45ffff903d465ced4cb6d644efbd22db_ | 不锈钢挂钩  （每米使用数量为5只） | 只 | 5只 |  |
| dac9a54a6fb787aeff3aaeb7928b7d22_6ed9e2602f7496b0892633f35009fc2 | 合金轮  （每米使用数量为5只） | 只 | 5只 |  |
| 医用隔帘每米价格合计（元）： | | | | |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| 4  售后承诺 | 1. 保修时间： 2. 维修响应时间： |
| 注意事项：  1、请各公司参照本院提供的实物样品进行报价。  2、以上产品报价均包含税费、运输费、加工费、安装费等一切费用。  3、本次询价评标办法采用综合评分法。  ① 第1、2、3项有效投标报价的最低价分别作为评标基准价，其最低报价为满分；按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）\*价格权值 \*100］的计算公式计算。  ② 第1、2、3项得分相加，总得分最高的为中标候选人（如总分相同，以价格权值高的项目得分排名为准）。  4、采购数量按实结算。  5、请各响应人把（营业执照复印件、报价表）加盖鲜章并密封后在规定时间内提交到指定地点。 | |
| 报价单位（盖章）： 报价人： 联系方式： 日期： | |